Konfiguracja wagi Metter Toledo

1. Konfiguracja adresu IP na wadze

2. W programie bsoft: Ustawienia komunikacji:
Typ wagi: bCom_T2_A
Nr wagi: np.2
Nazwa Wagi: Dowolna
Adres IP: podać właściwy adres wagi
Numer Portu: 3001
Połączenie przez Ethernet

3. Kody kreskowe:
Numer kodu Kreskowego: 1
Typ kodu: EAN 13
Format kodu: 27PPPPQQQQQQC
Parzystość: Normalna
pozostałe ustawić na 0 (zero)
Wykonać transfer

4. Tekst ruchomy: Wpisujemy tekst, który ma być wyświetlany na wadze, np. Zapraszamy na Zakupy po czy wykonujemy transfer do wagi

5. Teksty Reklamowe:
Nr tekstu: 1
Tekst reklamowy: Pakowano:
Wykonać transfer

6. Nazwa sklepu:
Nazwa Sklepu: Avita, najlepsze miejsce na zakupy
Font:4
Wyrównanie: środek

7. Data/czas
Ustawione dane!! Wpisać popraną godzinę
PC->>Waga (wykonać transfer)

8. Formaty etykiet
Zakładka bCom: same jedynki
zakładka RL00:
Typ: sztukowa
Nr etykiety:1
Font nazwy: 28
T. Reklamowy: 21
Font T.Extra: 21
Format nazwy: środek
zaznaczyć Druk nazwy sklepu
Sprzedaż/Trwałość/Pakowanie: Tekst: 1, Format: Nie drukuj
Wykonać z zakładki bCom PC->>Waga

9. Edytor Etyliet: bCom
Otwieramy właściwy plik z gotową Etykietą
Wykonujemy transfer na wagę

Ustawienia po stronie PC-Market:
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Parametr [ Warlos¢
{Medium kormunikacyjne TCRAP
(TCPAP) Adres P 192.168.1.9
(TCPAP) Port IP 3001
(RS-232) Numer portu comt
(RS-232) Predkost 19200
Dodatkowe parametry konfiguracji o111
Jako kody wazone Dlugie (np.2801237777777)
Sposb tworzenia numeru PLU Numer towaru z kodu kreskowego
Kod poczatkowy (kody krotkie) 1
Kod koficowy (kody krstkie) 9999
Przedrostek wazony (kody krttkie) 7
Wysytaj tylko ze skojarzonej podgrupy Nie

Skojarzona podgrupa PLU

F2 Zapisz Esc Wyjécie





 Instrukcja instalacji wag bCom z programem PC-Market firmy Insoft. 

1. Zainstalować program PC-Market. 

2. Do katalogu głównego programu PC-MArket skopiować pakiet plików do transmisji danych interfejsu komunikacyjnego. 

3. W skład pakietu wchodzą: Scale.exe, bPro_DLL.dll, RL00_DLL.dll, ScaleType.dll, TransferEth.dll, DLLTable.bin, konwersja.log, ScaleAddress.ini, TransScale.ini 

4. Dokonujemy konfiguracji pliku ScaleAddress.ini wstawiając dane wag wg wzoru: 
[1] 

NAME=Waga1 

IP=192.168.1.120 

STYLE=0 

PORT=3001 

[2] 

NAME=Waga2 

IP=192.168.1.121 

STYLE=0 

PORT=3001 
…… 
5. Dokonujemy konfiguracji pliku TransScale.ini wg wzoru: 

trf.out 

1 


2 

Gdzie 1, 2 … to kolejne numery wag z pliku ScaleAddress.ini 

6. W programie PC-Market konfigurujemy wagę - w menu Kontrole/Obsługa kas, wag…/Konfiguracja/Lista urządzeń wybieramy „Dodaj wagę” – otwiera się okno „Nowa waga metkująca” 

7. Wstawiamy nazwę w polu „Nazwa” natomiast w polu Typ urządzenia (sterownik) wybieramy „Uniwersalna” oraz zaznaczamy wybrane asortymenty. 

8. Przechodzimy do zakładki „Parametry”, gdzie dokonujemy ustawień pól: 

A) Jako kody ważone 

Wybieramy kody długi lub krótkie 

B) Sposób tworzenia nr PLU 

Numer towaru z kodu lub numer towaru z automatu (indeks tabeli towarów) 

C) Kod początkowy (kody krótkie) 

Numer startowy kodu 

D) Kod końcowy (kody krótkie) 

Numer końcowy kodu 

E) Przedrostek ważony (kody krótkie) 

Prefiks kodu długiego, z którego wybieramy towary na wagi 

F) Dodatkowe parametry konfiguracji 

Pole dodatkowe parametry konfiguracji służy do dokonania dodatkowych ustawień wyboru artykułów i ich zawartości do przesłania na wagi. 

Cztery kolejne cyfry oznaczają cztery kolejne parametry i tak: 

Cyfra 1. – 0 – wysyłaj do wag tylko artykuły z jednostką „kg” 

1 – wysyłaj do wag również artykuły sztukowe 

Cyfra 2. – 0 – wysyłaj do wag artykuły bez filtra „czy ważony” 
1 – wysyłaj do wag artykuły z filtrem „czy ważony” 

Cyfra 3. – 1 – wysyłaj do wag artykuły z ceną detaliczną 

2 – wysyłaj do wag artykuły z ceną hurtową 

3 – wysyłaj do wag artykuły z ceną dodatkową 
4 – wysyłaj do wag artykuły z ceną nocną 

Cyfra 4. – 0 – brak informacji zwrotnej do programy, gdy wynik transmisji negatywny (brak wagi w sieci) – bez wymuszania ponownej wysyłki

danych w systemie automatycznym 

1 – wysyłanie informacji zwrotnej, gdy wynik transmisji negatywny (brak wagi w sieci) – wymusza powtórną wysyłką danych w systemie automatycznym. Zawartość pozostałych pól z zakładki „Parametry” nie ma znaczenia. 

9. Zapisujemy ustawienia klawiszem F2. 
10. Dokonujemy eksportu danych do wag z menu Kontrole/Obsługa kas, wag…/Eksport danych.

_______________________________________________________________

PC Market (Kontrola->Konfiguracja->Kody ważone)

Konfiguracja kodów ważonych.
Przedrostek 27   ||  Długość 4  ||  Identyfikator Brak  ||  Dodatkowa Brak            

W razie problemów z eksportem – podwyższenie uprawnień to prawy na PCMwin.exe, właściwości, Zgodność: Uruchamiaj jako administrator i zaznaczyć.
